{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["救灾帐篷","防潮垫","折叠床","保暖衣裤","救灾应急包","家庭应急包","移动厕所","风扇","移动板房","大型移动照明灯塔","多功能帐篷照明灯","立式双灯头应急灯","太阳能灯","移动电源","发电机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"救灾帐篷","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[15,0,15,1],[16,0,16,7],[18,0,18,7],[48,0,48,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["救灾帐篷参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"应急专用12㎡单帐篷由篷体、框架及配件三部分组成，满足3-4人使用。棚顶外坡面印制“广东应急”“GDEM”字样、帐篷开门左侧上方印刷“广东应急”“GDEM”字样和设置一个透明PVC明白卡套(投入使用时可放二维码，实现信息化管理)，防水，卡套内部面料印刷“明白卡”字样，开口向右，尺寸：32x23cm；帐篷开门右侧上方设置一个透明PVC编号卡套，防水，卡套内部面料印刷“编号卡”字样，开口向右，尺寸：30x30cm。（字体为黑体，颜色为白色）。"]
[2,"样式：长方形双坡面直墙"]
[3,"成品尺寸：3.7ｍ（篷体长）×3.2ｍ（篷体宽）×1.75ｍ（侧墙高）×2.67ｍ（脊顶高）"]
[4,"篷体面料及颜色：采用PU涂层布(333dtex×333dtex涤纶长丝)，颜色为天蓝色"]
[5,"符合涤纶PU涂层布为浅天蓝色PANTONG 17—4041 PU涂层织物"]
[6,"篷体面料克重：200g/㎡，允许偏差±5%"]
[7,"框架材料，通用杆、山墙地杆、立杆采用铝合金管，规格为6005  T6 Φ25mm×1.2mm管内增加4根加强筋，筋高（筋高＋壁厚）≥2.6mm"]
[8,"山墙地杆套管采用铝合金管,规格为6005T6Φ28 mm×1.0mm)，端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管Q215Φ28mm×1.0mm"]
[9,"框架各杆件连接采用三通或四通插管结构"]
[10,"外包装要求：每顶帐篷采用白色单面复膜聚丙烯编制布独立包装，总体呈长方体，结构紧凑，便于运输、码垛；包内附产品合格证，包装外标注产品名称、数量、规格、生产日期、供应商等产品信息，最终具体包装样式、数量及包体印刷内容需在交货前与采购人进行确认。\n"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合YJ/T 9.2-2010《救灾帐篷第2部分：12㎡单帐篷》以及GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类。"]

{"sheet":"防潮垫","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[14,0,14,1],[15,0,15,7],[17,0,17,7],[47,0,47,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["折叠防潮垫参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"防潮垫标签印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：洗水唛标签正面顶部处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：0.6㎝×0.6㎝（“广东应急”字样）和0.4㎝×0.4㎝（“GDEM”字样）。字体间距：0.3㎝（“广东应急”字样）和0.5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。"]
[2,"款式：以机织物为面、里料配以填充物缝制的防潮垫，里料（背面）具备防水功能，沾水等级4级或以上"]
[3,"规格：防潮垫厚度≥1.5cm，宽90cm×长200cm（±3%）"]
[4,"规格：防潮垫厚度≥1.5cm，宽90cm×长200cm（±3%）"]
[5,"▲甲醛含量：≤75mg/kg、pH值在4.0～8.5之间、可分解致癌芳香胺染料：禁用≤20mg/kg、异味不得检出"]
[6,"机织物单位面积质量：面料≥100g/㎡，里料≥50g/㎡"]
[7,"▲断裂强力（面料）：长度方向：≥250N，宽度方向：≥250N"]
[8,"▲耐水色牢度：≥4级、耐酸汗渍色牢度：≥4级、耐碱汗渍色牢度：≥4级、耐摩擦色牢度：≥4级、耐皂洗色牢度：≥4级、耐光色牢度：≥4级"]
[9,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样；\n标▲项须国家认可的第三方检验检测机构检测报告体现，不体现或不满足视为负偏离。"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、GB/T 22796-2021《床上用品》合格品、GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》、GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》等标准的要求。"]

{"sheet":"折叠床","index":2,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[14,0,14,1],[15,0,15,7],[17,0,17,7],[47,0,47,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["折叠床参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"折叠床正面印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：折叠床中间处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：8㎝×8㎝（“广东应急”字样）和6㎝×6㎝（“GDEM”字样）。字体间距：3㎝（“广东应急”字样）和5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。"]
[2,"承载力≥100kg"]
[3,"规格（cm）：L200×W75×H30"]
[4,"板材材质：框架（冷轧钢管），复合板加软质聚氨酯泡沫塑料折叠床（复合板为浸渍胶膜纸双饰面人造板）"]
[5,"软质聚氨酯泡沫塑料厚度：2cm，密度：≥20㎏/m³"]
[6,"回弹性：≥30%"]
[7,"底部包材：牛津布420D，成分：100%聚酯纤维"]
[8,"包装要求：每箱1张，5层加厚加硬单包牛皮纸箱（200/140/120/140/200g），外包装需印制使用说明及注意事项、广东应急储备物资（正面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样"]
[9,"喷涂件耐腐蚀≥18小时"]
["供应商建议补充的其他参数",null,null,"木板含水率在5~16%之间"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应要符合QB/T 4459-2013《折叠床》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》标准要求。\n注：要求折叠床拆封后直接使用，不用装配。床头需配备遮挡架，侧面带锁扣。"]

{"sheet":"保暖衣裤","index":3,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[15,0,15,1],[16,0,16,7],[18,0,18,7],[48,0,48,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["保暖衣裤参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"保暖衣裤满足春秋季气温（10℃≤～＜22℃）条件下保温需求，保温率≥ 30%"]
[2,"颜色：除白色、黑色和红色以外的中深色系颜色"]
[3,"针织面料：100%棉"]
[4,"面料克重：250g/㎡，允许偏差±5%"]
[5,"穿着舒适透气，透气率≥180mm/s"]
[6,"分别提供男装1500套、女装1500套，其中：加大码(男180cm，女175 cm)1000套（男装500套，女装500套）、大码(男175cm，女170 cm)2000套（男装1000套，女装1000套）、中码(男170cm，女165 cm)1000套（男装500套，女装500套）"]
[7,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。"]
[8]
[9]
[10]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》合格品、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》等标准的要求。"]

{"sheet":"救灾应急包","index":4,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[9,0,9,1],[10,0,10,7],[12,0,12,7],[42,0,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["救灾应急包参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"双肩背包，正面印制或粘贴“广东救灾应急包为双肩背包，正面印制或粘贴“广东应急”、“GDEM”字样（位置：背包正面居中横向排列，用尼龙搭扣粘贴“广东应急”字样和字样下方居中横向排列粘贴“GDEM”字样。字体：黑体。颜色：白色。字体大小：3㎝×3㎝（“广东应急”字样）、1.5㎝×1.5㎝（“GDEM”字样）。字体间距：1㎝（“广东应急”字样）、2.5㎝（“GDEM”字样）。印制：筛网印刷（采用不易掉色油墨））应急”、“GDEM”字样"]
[2,"尺寸规格：约32×18×42cm"]
[3,"内装：\n1、急救包：包括清洁、止血、包扎用品等（内含物品包括：呼吸膜1张，碘伏棉棒5根，酒精消毒片4片，防水创口贴10片，止血带1条，医用纱布片2包，弹性绷带1卷，三角巾1条，安全别针4枚，透气胶带1卷，PVC检查手套1副，塑料镊子1把，安全剪刀1把，速冷冰袋1包等急救用品）；\n2、防护用品：包括驱蚊水、KN95/N95口罩（5个）、防滑耐磨手套（1对）、雨衣（分体式）（1套）、雨鞋套（1双）（口罩需符合国家标准GB2626-2019要求,提供产品检测报告；防滑耐磨手套需符合GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》的要求，提供产品检测报告）；\n3、应急日用品：包括洗漱包（内含物品包括：洗发露不少于50ml、沐浴露不少于50ml、牙膏不少于40克、折叠式牙刷、梳子、毛巾、折叠漱口杯）、折叠水桶（不少于3L容量）、压缩饼干（2袋，每袋不少于100ｇ）、一次性内裤（纯棉材质，5条，每条独立包装）；\n4、应急救援工具：包括强光手电筒（铝合金材质、功率10w、提供产品检测报告）、多功能口哨（具备高频口哨、指南针、温度计及放大镜等功能）、多功能工具刀（不少于10种以上工具用途）、应急保温毯（2条）、一次性应急雨衣（1件）等"]
[4,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合国家的相关标准要求。所配备的防滑耐磨手套、雨衣、雨鞋套、一次性内裤、应急保温毯、一次性应急雨衣等产品为大号/码。"]

{"sheet":"家庭应急包","index":5,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[9,0,9,1],[10,0,10,7],[12,0,12,7],[42,0,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["家庭应急包参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"救灾应急包为双肩背包，正面印制或粘贴“广东应急”、“GDEM”字样（位置：背包正面居中横向排列，用尼龙搭扣粘贴“广东应急”字样和字样下方居中横向排列粘贴“GDEM”字样。字体：黑体。颜色：白色。字体大小：3㎝×3㎝（“广东应急”字样）、1.5㎝×1.5㎝（“GDEM”字样）。字体间距：1㎝（“广东应急”字样）、2.5㎝（“GDEM”字样）。印制：筛网印刷（采用不易掉色油墨））"]
[2,"尺寸规格：约32×18×42cm"]
[3,"内装：\n1、急救包：包括清洁、止血、包扎用品等（内含物品包括：呼吸膜1张，碘伏棉棒5根，酒精消毒片4片，防水创口贴10片，止血带1条，医用纱布片2包，弹性绷带1卷，三角巾1条，安全别针4枚，透气胶带1卷，PVC检查手套1副，塑料镊子1把，安全剪刀1把，速冷冰袋1包等急救用品）、电子体温计1支）；\n2、防护用品：烫伤膏1只，风油精1只，驱蚊水1只，KN95/N95口罩（5个），急救知识手册1本（口罩需符合国家标准GB2626-2019要求,提供产品检测报告，提供产品检测报告）；\n3、应急日用品：包括洗漱包（内含物品包括：洗发水不少于100ml、沐浴露不少于80m、洗衣液不少于80ml、牙膏不少于30g、折叠式牙刷、梳子、毛巾、折叠漱口杯）、压缩饼干（2袋，每袋不少于100ｇ）、雨伞1把、一次性内裤2条（纯棉材质，每条独立包装）、防水鞋套1双、夏套装1套；\n4、应急救援工具：包括强光手电筒（铝合金材质、功率10w、提供产品检测报告）、多功能口哨（具备高频口哨及放大镜等功能）、多功能工具刀（不少于10种以上工具用途）、应急保温毯（2条）、一次性应急雨衣（4件）等"]
[4,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合国家的相关标准要求。"]

{"sheet":"移动厕所","index":6,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[12,0,12,1],[13,0,13,5],[15,0,15,5],[45,0,45,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["移动厕所参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号"]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价"]
[]
[1,"移动厕所为单体台阶式。正面和顶部印制“广东应急”（位置：门板外面上方3/4处居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：8㎝×8㎝。字体间距：3㎝。印制：筛网印刷（采用不易掉色油墨））"]
[2,"材质：外板采用优质彩钢板，中间阻燃炮沫夹层，内板为镀锌板"]
[3,"厚度：墙板总厚≥5cm，彩钢外板厚度≥0.8mm"]
[4,"配置：陶瓷蹲便器（防滑）、冲水装置（大容量冲水箱配脚踏式开关）、洗水盆（加厚）、电源开关、照明灯、厕所标志、挂钩、扶手、排气扇（大功率）等"]
[5,"四立柱和包边为铝合金材料"]
[6,"地板为花纹防滑镀锌地板，蹲便器接有沉水管（防臭）。"]
[7,"排污方式：粪箱（容量不小于500升）"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。"]

{"sheet":"风扇","index":7,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[17,0,17,1],[18,0,18,3],[20,0,20,3],[50,0,50,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["风扇灯参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号"]
[null,null,"单价：","单价"]
[]
[1,"落地扇，摇头方式：左右摇头"]
[2,"额定功率：≧50W"]
[3,"风力档位： 三档"]
[4,"额定电压：220V"]
[5,"电机材质：铝壳电机"]
[6,"扇叶材质：AS风叶"]
[7,"按键方式：旋钮式"]
[8,"升降固定：单螺钉式"]
[9,"摇头范围：120°"]
[10,"独特轻拍式网罩，拆装均方便，可拆解式底盘，节省收藏空间，轻触式俯仰角度调节"]
[11,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样"]
[12,"正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求"]

{"sheet":"移动板房","index":8,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[11,0,11,1],[12,0,12,5],[14,0,14,5],[44,0,44,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["移动板房参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号"]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价"]
[]
[1,"集装箱式移动板房"]
[2,"尺寸：≥3m*6m*3m"]
[3,"采用铝合金建筑型材料做框扇结构窗户和门，配防盗门锁。"]
[4,"地板采用玻镁板材料，防火防潮。"]
[5,"墙体采用岩棉复合板。"]
[6,"正面印制“广东应急”“GDEM”字样"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求"]

{"sheet":"大型移动照明灯塔","index":9,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[12,0,12,1],[13,0,13,6],[15,0,15,6],[45,0,45,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["大型移动照明灯塔参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"灯盘性能：LED灯头数≥4个，总功率≥1600瓦，灯头总光通量≥200000流明。（须提供检测报告证明）"]
[2,"安全性能：灯具四周具备LED红蓝警示灯，晴朗夜晚可视距离≥200米（须提供检测报告证明）；防护等级≥IP68，防爆标志：Ex db ia mb IIC T6 Gb。（须提供防爆合格证、检测报告证明）"]
[3,"输发电机油量和运行功率和运转时间至服务器，一次性注满油连续工作时间≥12h。（须提供检测报告证明）"]
[4,"升降平台性能：升降方式为液压升降，支持不少于控制面板实体按键、遥控器、智能触控面板三种控制方式对系统进行控制操作，支持不少于3档亮度调光，升起高度≥10m。（须提供检测报告证明）"]
[5,"抗风性能：抗风等级≥8级。（须提供检测报告证明）"]
[6,"提供符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》证书，安全生产许可证，提供相关证明材料及产品检测报告（原件备查）。"]
[7,"正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。"]
["供应商建议补充的其他参数"]

{"sheet":"多功能帐篷照明灯","index":10,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[12,0,12,1],[13,0,13,11],[15,0,15,5],[45,0,45,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["多功能帐篷照明灯参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：海王鑫 RWX7602 ","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价：380元","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"可手持、吊挂、吸附、平放于台面",{"$nulls":6},"1.可手持、吊挂、吸附、平放于台面。"]
[2,"光源：1颗≥24W LED光源，聚光≥24W，侧发光照明≥20W（泛光），激光功率≥100mW；工作时间：聚光强光续航时间≥10h，聚光弱光续航时间≥20h；具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能；电池额定电压≥DC11.1V，电池额定容量≥5Ah；(须在检验报告上体现)",{"$nulls":6},"光源：1颗≥3W LED光源，聚光≥3W，泛光照明≥5W（泛光）；工作时间：聚光强光续航时间≥8h，聚光弱光续航时间≥16h；具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能；电池额定电压≥3.7V，电池额定容量≥4Ah。"]
[3,"防护等级≥IP66/IP68；防爆等级Ex db ia IIC T6 Gb，可在各种易燃易爆场所安全使用；(须在防爆合格证上体现)",{"$nulls":6},"3.防护等级≥IP66；防爆等级Ex ib IIC T4Gb，可在各种易燃易爆场所安全使用。(提供国家级防爆检验报告，并此项在报告中体现)"]
[4,"手柄处内嵌OLED显示屏：精准显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间、电子指南针；具备嵌入式一体化激光灯，发光角度≥45度；(须在检验报告上体现)",{"$nulls":6},"具备有红蓝警示灯、聚光、泛光、频闪、黄色驱蚊光等多种照明模式，灯具具应有五波段式电量显示设计，可随时直观查询剩余电量。"]
[5,"按GB/T 5700-2008标准进行照度测试，5米处强光初始中心点照度值≥12000lx；(须在检验报告上体现)",{"$nulls":6},"5.检验项目：结构检查、火花点燃试验、最高表而温度试验、跌落试验、电池和电池组试验、外壳防护性能试验、介电强度试验、非金属材料外壳部件的表面、电阻测定（提供国家级防爆检验报告，并此项所有检验项目需在报告中体现，且检验结果为合格）  "]
[6,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样"]
[7,"正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。"]

{"sheet":"立式双灯头应急灯","index":11,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[19,0,19,1],[20,0,20,8],[22,0,22,5],[52,0,52,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["立式双灯头应急灯参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"双灯头背面分别设有红蓝或红黄可选交替闪烁警示灯，警示灯可视距离达到1000m以上"]
[2,"箱体配备多功能控制 LCD 显示屏，显示剩余电量、照明亮度、播放模式，无极调光范围10%-100%"]
[3,"灯杆灯头高度调节，最大升起高度≥1.95米，双灯头支持水平、垂直方向旋转"]
[4,"支持连接播放 U 盘音频、手机蓝牙连接的音频、外接 3.5mm 接口的输入音频及录音存储音频；播放时按“混响”按钮可开启或关闭混响功能；空旷无遮挡环境下蓝牙连接距离不低于30米，喇叭功率：≥30W，播放音频时，距灯具20米处音频声音≥90dB（A）"]
[5,"具有录音/回放、喊话功能：通过内置麦克风、无线话筒可实现录音并可循环播放，通过无线话筒可实现无线喊话，可选配有线话筒实现定点喊话"]
[6,"可通过手机远程控制灯具照明光源的开启或关闭、照明模式的切换、照明亮度的无极调节、警示灯开关功能"]
[7,"灯具灯头、升降杆、箱体为一体式设计，支持手提、拖行、背负携带"]
[8,"▲采用LED光源，额定功率≥2×60W，光通量≥2×8400lm；额定电压≥21.6V，额定容量≥34Ah，连续工作时间≥8h"]
[9,"▲灯头防护等级：≥IP66，抗风等级：≥6级"]
[10,"▲依据GB 26755-2011中的技术要求对灯具进行抗弯性能试验，不应产生永久性变形"]
[11,"尺寸规格：≤630mm×345mm×215mm"]
[12,"重量：≤21Kg；标▲项须检测报告体现，不体现或不满足视为负偏离"]
[13,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样"]
[14,"正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求"]

{"sheet":"太阳能灯","index":12,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[15,0,15,1],[16,0,16,5],[18,0,18,5],[48,0,48,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["太阳能灯参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"采用LED光源，额定功率≥100w；(须在检验报告上体现)"]
[2,"防水：防水等级: ≥IP65 ；(须在检验报告上体现)"]
[3,"发光角度：≥120°；(须在检验报告上体现)"]
[4,"单次可连续点亮时间：6~8小时；( 须在检验报告上体现)"]
[5,"电池容量：≥10000mAh ；(须在检验报告上体现)"]
[6,"充电时间：市电充电≤4小时，太阳能充电≤8小时(须在检验报告上体现) ；"]
[7,"具备白色、红蓝爆闪等多种光源和太阳能充电功能"]
[8,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样"]
[9,"需提供符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》证书，提供产品检测合格报告等证明材料"]
[10,"正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求"]

{"sheet":"移动电源","index":13,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[12,0,12,1],[13,0,13,10],[15,0,15,5],[45,0,45,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["移动电源参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"电池容量≥2000WH，AC输出功率≥2400W。防火等级V-0级。携带方式：手提；(须在检验报告上体现)"]
[2,"电池容量≥2000WH，AC输出功率≥2400W。防火等级V-0级。携带方式：手提；(须在检验报告上体现)"]
[3,"支持并机功能：两台应急电源并机连接，实现功率翻倍（≥4800W），容量翻倍（≥4度电）；(须在检验报告上体现)"]
[4,"具有不少于四路230V交流输出、两路符合QC3.0标准的USB-A输出、两路符合PD3.0(100W)标准的USB-C输出、两路 DC5521输出与一路点烟器口输出"]
[5,"支持市电与直流同时给应急电源进行充电。电池具备管理系统，含过压、过载、过充、过放、过温、过流、短路等保护功能"]
[6,"包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样"]
[7,"正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求"]

{"sheet":"发电机","index":14,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[13,0,13,1],[14,0,14,5],[16,0,16,5],[46,0,46,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["发电机参数及价格对比"]
["序号","技术参数","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号：","品牌型号："]
[null,null,"单价：","单价：","单价：","单价："]
[]
[1,"双缸发电机，燃油箱容量：40L及以上"]
[2,"点火方式：晶体管无触点点火"]
[3,"起动方式：一键启动"]
[4,"最大功率：≥10KW"]
[5,"输出电压：单相220V/三相380V"]
[6,"持续工作时间：≥5h"]
[7,"发电机两侧需标注防爆标志，提供绝缘电阻、耐电压试验、常温启动性能、短路保护功能、冲击试验、跌落试验、倾斜试验等项目检验合格报告"]
[8,"正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样"]
["供应商建议补充的其他参数"]
["备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求"]